**FALHAS HUMANAS NOS ACIDENTES DE TRABALHO**

**(Condição Insegura)**

Condições Inseguras - são situações presentes no ambiente de trabalho e que coloca em risco a integridade física e/ou a saúde das pessoas. São os defeitos, falhas, irregularidades técnicas e falta de recursos de segurança.

Exemplos:

* Máquinas e equipamentos sem as devidas proteções;
* Instalações elétricas defeituosas, fios e cabos desencapados;
* Falta de treinamento e capacitação;
* Alto nível de ruído;
* Falta do Equipamento de Proteção Individual (EPI);
* Gambiarras e improvisações em equipamentos, máquinas e ferramentas;
* Ausência de sinalizações de riscos;
* Iluminação e organização precárias;
* Passagens perigosas.

**Como identificar uma condição insegura?**

É fácil. Sempre antes de iniciar as suas atividades ou até mesmo para acessar uma determinada área da Unidade, cabe a você realizar uma vistoria de segurança, a sua APR de bolso é uma excelente ferramenta para isso. Certifique que tudo está protegido e seguro!

Outra forma é fazendo um checklist preventivo, alguns equipamentos e ferramentas podem esconder não conformidades que comprometem seriamente a sua segurança.

Nunca realize um trabalho que você não conhece. A falta de treinamento e capacitação é uma condição insegura.

Ambiente com alta concentração de poeira, ruído elevado ou temperatura anormal são ambientes insalubres, por isso você deve fazer uso do EPI. O não fornecimento do EPI adequado ao risco é uma condição insegura.

Evite gambiarras! Não seja cumplice! A falta de equipamentos e ferramentas adequadas as atividades é uma condição insegura.

Sabemos que a condição insegura é uma das causas dos acidentes de trabalho, então, sempre que você a identificar, procure soluções para que ela seja eliminada, se necessário solicite ajuda ou informe a situação a alguém.

**Faça uso do Cartão Informe**