**SUPERVISÃO DE TRABALHO EM ALTURA**

**Supervisor de Trabalho em Altura** - Integrante capacitado e responsável por checar equipamentos, instalações, condições de trabalho e também verificar se os trabalhos estão sendo realizados de maneira correta e segura.

**Se eu for selecionado supervisor, quais as minhas atribuições?**

* Cumprir todas as determinações feitas pelo emitente da PTA;
* Conhecer os corretos procedimentos para montagem, manutenção, inspeção e desmontagem dos sistemas de proteção contra quedas;
* Ficar atento ao surgimento de condições adversas ao trabalho, paralisando o mesmo se for necessário e comunicar ao emitente da PTA a necessidade de uma nova avaliação;
* Monitorar os trabalhadores e garantir que a execução do trabalho será conforme determinação do emitente da PTA;
* Não pode se ausentar da unidade durante a execução da atividade e nem participar de trabalhos simultâneos.

**Qual o procedimento para uma supervisão eficaz?**

* O supervisor deverá receber a PTA do emitente, checar se a mesma está devidamente preenchida, se consta os nomes dos trabalhadores autorizados e em seguida assinar no campo do supervisor;
* Certificar se todos os trabalhadores autorizados estão fisicamente e psicológica bem e em seguida checar os materiais e equipamentos, a fim de garantir o perfeito estado de uso;
* Conferir plano de resgate e certificar que todos os recursos citados no mesmo estão disponíveis e de fácil / rápido acesso;
* Checar se o isolamento da área está correto e que atendo o risco da atividade;
* Conferir se os pontos de ancoragem estão devidamente montados e se atende ao trabalho levando em consideração o posicionamento e movimentação do trabalhador autorizado;
* Checar o rádio de comunicação entrando em contato com o socorrista informando que o trabalho irá começar;
* Durante a execução do trabalho checar / monitorar os trabalhadores autorizados e garantir que a execução do trabalho será conforme determinação do emitente da PTA; Nota: No surgimento de qualquer situação não prevista que possa comporte a segurança do trabalho, paralisar o mesmo e solicitar a presença do emitente da PTA para as ações cabíveis;
* Finalizou a atividade, recolher todos os materiais e ferramentas. Os resíduos destiná-los corretamente e em seguida acionar o emitente da PTA para recolhimento do documento e liberação da área;
* Informar ao resgatista de prontidão a finalização do serviço.

**Supervisor, fique atento as situações de risco!**